**Kosztorys ofertowy**

Naprawa ogrodzenia boiska sportowego Orlik 2012 w Żelazkowie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.miary | ilość | Cenajedn. | Wartość |
| 1. | **Ogrodzenie boiska - roboty ziemne** |
| 1  | KNR 2-02 0201-01 | Demontaż betonu po połamanych słupkach ogrodzeniowych | szt | 90 |  |  |
| 2. | **Ogrodzenie boiska – roboty montażowe** |
| 2 | KNR 2-02 1803-02 | Ogrodzenie do wysokości 2 m. Panel ogrodzeniowy 8/6/8 powyżej siatka PP4 oko 100 x 100 do wysokości 4 m lub alternatywnie siatka ocynkowana 4 mm grubości do wysokości 4 m (+ łączniki poprzeczki i zastrzały) |  mb.  | 210 |  |  |
|  mb. | 210 |  |  |
| 3 | KNNR 5 1001-01 | Montaż nowych lamp i masztów aluminiowych 9 m na istniejącym betonie wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej  | szt. | 3 |  |  |
| 4 | KNNR 5 1001-01 | Pionowanie istniejących masztów oświetleniowych | szt. | 3 |  |  |
| 5 | KNNR 5 1001 -01 | Montaż na istniejącym słupie nowej lampy  | szt. | 1 |  |  |
| 6 |  | Montaż na istniejącym ogrodzeniu tablicy punktowej wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej | szt. | 1 |  |  |
| 7 | KNNR 2-02 1803-02 | Montaż ogrodzenia 90 słupów + panel + siatka lub alternatywnie 90 słupów + siatka ocynkowana | kpl | 1 |  |  |
| kpl | 1 |  |  |
| 8 | KNNR 2-02 1803-02 | Ponowne założenie siatki na małym boisku (wymiana 2 słupków z zastrzałami i poprzeczkami i nałożenie siatki) | m2 | 105 |  |  |
| 9 | KNR 2-21 0607-01 | Ławka stadionowa na 4 miejsca foteliki z pcv wraz z montażem | szt. | 3 |  |  |
| 10 | KNR 2-23 0210-01 | Naprawa sztucznej nawierzchni boiska sportowego  | m2 | 4 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VATPodatek VATOgółem wartość kosztorysowa robót  |  |

Słownie : **…………………………………………………………………………………………………………………………….**